
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název 1 | Název 2 | CPO – VOP číslo |
| /LEITUNG, DOSE GE.2 | KABEL NAPAJECI 20 M | 401000007500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | NSCAN01005 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 5.1.2018 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Hruška |



Požadavek:

Kabel s konektorem M12 5pin, délka 20m.

* Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ konektoru A | Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A |
| Druh připojení kódování B | Otevřený konec vedení |
| Připojovací moduly | Volný konec kabelu |
| Kabel | 20 m, 4-žilový |
| Průřez vodiče | 0,75 mm² |
| Stínění | Stíněno |

* Klasifikace

|  |  |
| --- | --- |
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |