**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 186/18**

Provedení opravy vozového metače TWM 1000/800 v rozsahu :

Metací kola MZ520 - 4 ks Metací kola MZ520 - 4 ks

* provedení demontáže lopatek
* provedení demontáže obložení
* posouzení stavu skříně metacího kola, demontáž skříně včetně vyvaření poškozené skříně
* zabroušení svárů
* zpětná montáž skříně, obložení, lopatek (všechny vyměnit)
* seřízení paprsku metacích kol
* výměna spínacích silových přístrojů metacího kola a ventilátorů

Oprava stolu

* provedení výměny ochranné gumy kolem stolu
* vyvaření protryskaných částí
* provedení kontroly, případně opravy spojky pro otáčení
* výměna přívodního kabelu zavážecího vozíku

Oprava kolejnic

* oprava kolejnic
* navaření vytryskané části (rozsah bude určen při předávání díla )
* zabroušení svárů do roviny

Kabina

* demontáž vyložení stropu kabiny
* provedení revize stropu a oprava nosných profilů
* zpětná montáž vyložení stropu
* kontrola a výměna gum u panelů, pod rošty, na stěnách a žaluziích
* provedení opravy nosných částí roštů kolem kolejnic
* kontrola a oprava zavěšení obložení naproti metacím kolům
* výměna vrat na zadní straně kabiny

Korečkový dopravník

* provedení kontroly pásu
* provedení kontroly a výměny všech korečků včetně dodávky nového pásu ( korečka dodá VOP CZ, s.p.)
* kontrola převodovek na pohon korečka

Filtrační zařízení FTK 250

* provedení kontroly filtračního zařízení (2x FTK 250)
* výměna filtračních vložek (2x FTK 250 – celkem 20 ks) materiál dodá Objednatel
* zhotovení těsnění pod víka FTK 250 (celkem 20ks)

Šnekový dopravník

* kontrola a provedení opravy šesti šnekových dopravníků (rozsah bude určen při předávání díla )

Třasadlo

* provedení výměny ložisek a těsnících kroužků a hřídelí třasadel, případná výroba a výměna nové hřídele u třasadla
* měření a přeložiskování hlučných elektromotorů včetně ventilátorů ( rozsah bude určen při předání díla )
* provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad