**Příloha č. 1 ke smlouvě č. S 154/21**

Zadání k zpracování projektové dokumentace k dvěma skladovacím halám včetně projektové dokumentace k demolici č. 9 které se nacházejí v místě zamýšlené skladové haly č. 1.

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

**Požadavky na PD demolice objektů č. 9, třípodlažní objekt, výška 12m**

* Demolice objektů
* Odstřižení objektů od inženýrských sítí ( plyn, voda, el.)
* Přeložky inženýrských sítí (plyn, voda, el.)
* Příprava pláně pro novou halu

Objekt č. 9 – půdorys 1.N.P. a 1.P.P.



Objekt č. 9 – půdorys 2.N.P.



**Požadavky na PD první nové skladovací haly o rozměrech cca 40 md x 30 mš x 12 mv okapové hrany. Hala je umístěna v místě objektu č. 9**

* Obslužné komunikace, přeložky v rámci dotčených sítí (voda, plyn, el.)
* Spodní stavba – výkopy, základy, zásypy, obsypy, sanace podloží, izolace
* Hala zateplená cca 40m x 30m s administrativně sociálním přístavkem
* Podlaha s vlastností a únosností dle požadavku
* Automatický pojízdný skladovací systém
* Vyzdívky, příčky, sanita, zázemí ( šatny, kanceláře, denní místnosti)
* Přípojky vody, kanalizace, plynu, elektro přípojky, IT přípojky, kamerový systém
* Vnitřní instalace – elektro, voda, plyn, IT, kanalizace, kamerový systém, zabezpečení
* Vytápění haly, osvětlení haly
* PBŘ
* Statika
* Stavební připravenost pro strojní vybavení haly ( např. regálové zakladače)

Situace umístění skladovací haly.



Předběžné schéma skladové haly



**Požadavky na PD druhé nové skladovací haly o rozměrech cca 45 md x 37mš x 12 mv okapové hrany. Hala je umístěna v místě objektu u objektu č.62 – varianta č.1**

* Obslužné komunikace, přeložky v rámci dotčených sítí (voda, plyn, el.)
* Spodní stavba – výkopy, základy, zásypy, obsypy, sanace podloží, izolace
* Hala zateplená cca 45m x 37m
* Podlaha s vlastností a únosností dle požadavku
* Přípojky vody, kanalizace, plynu, elektro přípojky, IT přípojky, kamerový systém
* Vnitřní instalace – elektro, voda, plyn, IT, kanalizace, kamerový systém, zabezpečení
* Vytápění haly, osvětlení haly
* PBŘ
* Statika
* Napojení na objekt č.62 včetně stavebních úprav objetu 62
* Stavební připravenost pro strojní vybavení haly ( např. regálové zakladače)

Situace umístění skladovací haly.



Předběžné schéma skladové haly.



**Požadavky na PD druhé nové skladovací haly o rozměrech cca 45 md x 25 mš x 7 mv okapové hrany. Hala je umístěna v místě objektu u objektu č.62 – varianta č.2**

* Spodní stavba – výkopy, základy, zásypy, obsypy, sanace podloží, izolace
* Stanová hala cca 45m x 25m
* Podlaha s vlastností a únosností dle požadavku
* elektro přípojky, IT přípojky, kamerový systém
* Vnitřní instalace – elektro, IT, kamerový systém,
* Osvětlení haly
* PBŘ
* Statika
* Napojení na objekt č.62 včetně stavebních úprav objetu 62

Situace umístění skladovací haly.



Předběžné schéma skladové stanové haly.

