**Příloha č. 1 ke smlouvě č. S 74/23: Specifikace opravy tryskače GIETART 1500.400**

Provedení opravy tryskače Gietart 1500.410 v rozsahu:

 - provedení opravy vnitřního obložení včetně vyvaření elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960

- provedení kontroly válečkové dráhy včetně hydraulického systému (revize stolu a převodovky, oprava a vyvaření poškozených válců dráhy, výměna poškozených řetězových kol )

- provedení opravy nosné konstrukce v kabině

- kontrola a úprava otvorů v nosné konstrukci kabiny pro nasazování metací jednotky C 350

- provedení výměny gum v kabině (materiál dodá objednatel)

- provedení revize metacích kol, výměna lopatek, unašečů, ložisek metací jednotky, dodávka nových otěruvzdorných plechů, zatěsnění proti úniku abraziva

- provedení výměny všech hadic na abrazivo

- provedení kontroly a výměny filtrů ve ventilátoru a výměny filtračních patron

- měření a výměna ložisek motorů metacích jednotek a ventilátorů

- kontrola šneků dopravníků včetně výměny ložisek

* provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad