**Příloha č. 3 – Technická specifikace – robotické pracoviště**

* Minimální rozsah pojezdové dráhy v ose X 10 000 mm
* Minimální nosnost materiálu 80 kg
* Minimální počet pracovních os 5
* Ovládání pomocí dotykového displeje a naváděcího ovladače
* SW pro programování robota a umístění palet včetně automatické kontroly polohy
* Možnost provozu v manuálním i plně automatickém provozu
* Schopnost automatizace pracovat s 5 –osým zadním dorazen ohraňovacího lisu
* Automatické rozpoznání dvojitého plechu při nabírání dílů
* Pneumatické přísavky na přejímací díly včetně odkládacího stojanu pro nepoužívané přísavky