**Příloha č. 4**

**Palety EUR nové**

**Nové europalety** jsou nejčastěji používanou logistickou pomůckou.

Jejich rozměr i pevnost jsou navrženy tak, aby odpovídaly mezinárodním normám pro skladování, přepravu a manipulaci.

Palety jsou ošetřeny proti škůdcům – IPPC, na požádání je nutno doložit certifikátem.

**Nové palety EUR - specifikace:** na špalcích delší strany jsou vypáleny registrační znaky garanta a poskytovatele licence, dále číslo uživatele licence a znak EUR v oválném rámečku. Všechny znaky je možné najít na obou stranách palety.



**Nové palety** jsou čisté a bez vlhkých plísní. Všechny špalky jsou ostrouhané, nevyštípané a svlaky nejsou poškozené. Rohy palety jsou ztupené ořezem.

**Nosnost europalet** je stanovena normou **1500kg**. Tato norma dále uvádí, že je možné na sebe stohovat 3 **palety.** Platí tedy, že nosnost spodní **palety** je 4500kg.

**Rozměry** europalety jsou standardní - tedy **1200 x 800 mm**.

**Specifikace europalet**

**Specifikace EUR-palet pro dodávky zboží retailu**

Pro dodavatele, kteří chtějí využít možnosti vzájemné výměny dřevěných prostých EUR-palet při dodávce zboží retailu, vydává ECR tuto specifikaci.  
  
Za výměnnou prostou EUR-paletuse považuje evropská dřevěná plochá výměnná paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm, která odpovídá normě **KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2, 7.vydání**. Specifikace neplatí pro palety PKP - tedy EUR-palety členů Evropského paletového poolu (s výjimkou palet polského železničního podniku PKP).



**Tabulka 1: Rozměry EUR palety – v mm (s tolerancí v závorce)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| šířka | délka | výška |
| 800 (+3/0) | 1200 (+3/0) | 144 (+7/0) |

**Tabulka 2: Rozměry dílů – v mm (s tolerancí v závorce)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **výška** | **šířka** | **délka** | **počet ks** |
| **přířezy** | 22 (+2/0) | 145 (+5/3) | 1200 (+3/0) | 4 |
|  | 22 (+2/0) | 100 (+3/0) | 1200 (+3/0) | 4 |
| **svlaky** | 22 (+2/0) | 145 (+5/-3) | 800 (+8/0) | 3 |
| **špalíky** | 78 (+1/0) | 145 (+5/-3) | 145 (+5/-3) | 3 |
|  | 78 (+1/0) | 100 (+3/0) | 145 (+5/-3) | 6 |