|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název 1 | Název 2 | CPO – VOP číslo |
| /SCAN00.05.8007 | KABEL DOL-1205-W05M | 548000357500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | NSCAN01006 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 5.1.2018 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Hruška |



Požadavek:

Kabel s konektorem M12 5pin úhlový, délka 5m.

* Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ konektoru A | Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový |
| Druh připojení kódování B | Otevřený konec vedení |
| Připojovací moduly | Volný konec kabelu |
| Materiál, konektorový spoj | TPU |
| Materiál, rýhovaná matice | CuZn, poniklováno |
| Kabel | 5 m, 5-žilový, PVC |
| Materiál, plášť | PVC |
| Průřez vodiče | 0,34 mm² |
| Stínění | Nestíněno |
| |  |  | | --- | --- | | Poloměr ohybu |  | | V pohyblivém stavu | > 10 x průměr kabelu | | Při pevném uložení | > 5× průměr kabelu | |  |
| Dimenzované napětí | ≤ 60 V |
| Proudová zatížitelnost | 4 A |
| Krytí | IP67 |
| |  |  | | --- | --- | | T provozní |  | | V pohyblivém stavu | +5 °C ... +80 °C | | Při pevném uložení | –40 °C ... +80 °C | |  |

* Klasifikace

|  |  |
| --- | --- |
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |