
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název 1 | Název 2 | CPO – VOP číslo |
| /M12/RJ45 | KABEL ETH. 20 M | 401000007300 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | NSCAN01004 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 5.1.2018 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Hruška |



Požadavek:

Kabel s konektorem M12 4pin / RJ45, délka 20m.

* Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ konektoru A | Zástrčka, M12, 4-pinový, přímý, Kódování D |
| Druh připojení kódování B | Zástrčka, RJ45, 8-pinový, přímý |
| Kabel | 20 m, 4-žilový, AWG26, CAT5 (100 Mbit/s), PUR-bezhalogenový |
| Materiál, plášť | PUR-bezhalogenový |
| Průměr vedení | 6,4 mm |
| Průřez vodiče | 0,14 mm² |
| Stínění | Stíněno |
| |  |  | | --- | --- | | Poloměr ohybu |  | | V pohyblivém stavu | > 8 × průměr kabelu | | Při pevném uložení | > 4× průměr kabelu | | |
| Dimezované napětí | ≤ 60 V |
| Proudová zatižitelnost | 4 A |
| Druh signálu | Ethernet |
| Speciální vlastnosti | Kroucená dvoulinka |
| Krytí | IP67 (M12), IP20 (RJ45) 1) |
| |  |  | | --- | --- | | T provozní |  | | V pohyblivém stavu | –20 °C ... +80 °C | | Při pevném uložení | –40 °C ... +80 °C | | |

* + 1) M12.
* Klasifikace

|  |  |
| --- | --- |
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |