# **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

**„VZS-10 CAD stanice – část C – dodávka 3D myší“**

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky a instalace hardware dle níže popsané specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| Komponenta | Počet ks |
| 3D myš | 14 |

|  |
| --- |
| Specifikace 3D myši |
| Minimálně 15 tlačítek konfigurovatelných pro nejpoužívanější funkce CAD aplikací |
| USB připojení |

|  |
| --- |
| Kompatibilní s CAD aplikacemi |
| Snímač s technologií šesti stupňů volnosti - „six-degrees-of-freedom (6DoF) sensor“ |
| 4 inteligentní funkční klávesy |
| Displej na obrazovce pro vizualizaci funkcí přiřazených k funkčním klávesám |
| Rychlý přístup k funkcím |
| K dispozici QuickView, přepínač rotace, funkční klávesy (Ctrl, Alt, Shift, Esc), virtuální numerická klávesnice na monitoru |
| Okamžitý přístup k 4 oblíbeným příkazům aplikace |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění má výše uvedené parametry.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis dodavatele