**Příloha č. 2 – Technická specifikace nástrojů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický popis (rozměry jsou uvedeny v mm)** |  | **počet kusů** |
|  |  |  |
| Vyhnutý razník R=1/86°, L= 515mm, WH 200mm |  | 4 |
| Vyhnutý razník R=1/86°, L= 550mm segmentovaný, WH 200mm |  | 1 |
| Přímý razník R=3/60°, L=515mm, WH 163mm |  | 4 |
| Přímý razník R=3/60°, L= 550mm segmentovaný, WH 163mm |  | 1 |
| Držák rádiusových nástrojů, L=515mm, WH 163mm |  | 20 |
| Držák rádiusových nástrojů, L=515mm, WH 88mm |  | 8 |
| Rádiusový razník R=8mm, L=515mm kalený |  | 5 |
| Rádiusový razník R=10mm, L=515mm kalený |  | 5 |
| Rádiusový razník R=12,5mm, L=515mm kalený |  | 5 |
| Rádiusový razník R=15mm, L=515mm kalený |  | 5 |
| Rádiusový razník R=20mm, L=515mm kalený |  | 5 |
| Rádiusový razník R=25mm, L=515mm kalený |  | 5 |
| Matrice V=8mm/30°, L=515mm, WH 55mm |  | 3 |
| Matrice V=16mm/30°, L=515mm, WH 55mm |  | 5 |
| Matrice V=8mm/30°, L= 550mm segmentovaná, WH 55mm |  | 1 |
| Matrice V=20mm/30°, L=515mm, WH 55mm |  | 3 |
| Matrice V=24mm/30°, L=515mm, WH 55mm |  | 1 |
| Matrice V=24mm/30°, L= 550mm segmentovaná, WH 55mm |  | 1 |
| Matrice V=30mm/80°, L=515mm, WH 55mm |  | 5 |
| Matrice V=40mm/80°, L=515mm, WH 55mm |  | 5 |
| Matrice V=50mm/80°, L=515mm, WH 55mm |  | 2 |
| Matrice V=60mm/60°, L=515mm, WH 100mm |  | 2 |
| Matrice V=80mm/80°, L=515mm, WH 65mm |  | 2 |