
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | NÁZEV | CPO – VOP číslo | | Světlomet levý | 548001182200 | | Světlomet pravý | 548001182300 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | DAP03006 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 4.6.2014 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Vyvial |

Světlomet: homologace pro provoz na pozemních komunikacích





Připojení:

6-ti pinový Deutsch konektor na volném kabelu

