|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV | CPO – VOP číslo |
| HADICE TEPLÁ VODA 15 | 548001197300 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo karty | DAP01030 |  | DATUM ZALOŽENÍ | 5.6.2014 |
|  |  |  | ZALOŽIL | Drozdek |

Hadice pro vedení teplé vody topení

* Vnitřní průměr d = 15 mm
* Vnější průměr D = 22 mm
* Maximální pracovní teplota 170 °C
* Minimální pracovní teplota -40 °C
* Maximální pracovní tlak 10 bar

