**Příloha č. 16**

**Standart paleta prostá jednocestná 1200 x 800 mm**

**Standart palety prosté jednocestné**

[](http://www.drevovyrobahovezak.cz/files/palety-sta/0/895-p1010600.jpg)  
  
Paleta standardní prostá jednocestná,

jak její název napovídá, je určena pro jedno použití.

**obvodový rozměr:**    1200x800 mm

**nosnost:**                      500-700 kg (dle provedení)

**hmotnost:**                   15 - 20 kg

**Konstrukční provedení:**

|  |  |
| --- | --- |
| deska spodní | 3 ks |
| špalek (hranol krácený) | 9 ks |
| deska svlaková příčná | 3 ks |
| deska plocha | 5 ks |